第４０号様式（第２２条関係）

定期自主検査結果表（実包火薬庫）

（最大貯蔵量 トン)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保安物件までの距離 |  | 備　　 　 　考 |  判定 |
| 第１種 |  |  　　 ｍ・　　 ｍ |  |  | 適・否 |
| 第２種 |  |  　　ｍ・　　　ｍ |  |  | 適・否 |
| 第３種 |  |  　　ｍ・ 　ｍ |  事 業 所 ・ 非 事 業 |  | 適・否 |
| 第４種 |  |  　　ｍ・　　　ｍ |  事 業 所 ・ 非 事 業 |  | 適・否 |
|  検　査　項　目 |  検　 　査 　　内　 　容 |  　補正・補修事項 |  判定 |
|  位　　　　 置 |  湿地ではないか。 |  | 適・否 |
|  構　　　 　造 |  基準は維持され、排水はよいか。 |  | 適・否 |
|   |  耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|   |  内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。 |  | 適・否 |
|  窓 |  鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 |  | 適・否 |
|   |  金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  | 適・否 |
|  内　　　　　面 |  板張り、床面に鉄類は表われていないか。 |  | 適・否 |
|   |  金網張りに腐食などの異常はないか。 |  | 適・否 |
|  壁 |  構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  屋 根 |  構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  避　雷　装　置 |  別紙点検表のとおり。 |  |  |
|  防 火 用 空 地 |  境界沿いに巾２ｍ以上確保されているか。 |  | 適・否 |
|  防　火　設　備 |  貯水槽等の位置、数量は良いか。 |  | 適・否 |
|  警　戒　設　備 |  境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 |  | 適・否 |
|  警 鳴 装 置 |  別紙点検表のとおり。 |  |  |
|  庫内暖房設備 |  |  | 有・無 |
|  庫内照明設備 |  防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  | 適・否 |
|  外部点燈装置 |  |  | 有・無 |
| その他（　　　） |  |   | 適・否 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名 |  　 　 　 |